|  |  |
| --- | --- |
| **1. telephely** | LAN + IPv4  WLAN + IPv4  ASA tűzfal  EtherChannel  HSRP |
| **2. telephely** | LAN + IPv6  Statikus routing |
| **3. telephely** | VLAN 10 + IPv4  VLAN 20 + IPv4 |
| **Windows section** | IPv4  Dinamikus NAT  Active Directory  DHCP  DNS  HTTP (IIS)  fájlmegosztás (SMB vagy csak magát a fájlt)  nyomtatómegosztás (szerepkör)  automatizált mentés (backup vagy feladatütemező)  automatizált szoftvertelepítés kliensre (Deployment Services) |
| **Linux section** | IPv4  Statikus NAT  Active Directory  DHCP  DNS  HTTP  fájlmegosztás (NFS, FTP, Samba)  nyomtatómegosztás (CUPS)  automatizált mentés (RSYNC)  automatizált szoftvertelepítés kliensre |
| **WAN** | Serial kábelek  OSPF  VPN  Programozott konfiguráció |