**Végberendezések**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eszköz** | **IP-cím / maszk** | **Átjáró** |
| Merkúr | DHCP-kliens |  |
| Vénusz | DHCP-kliens |  |
| Mars | DHCP-kliens |  |
| Szaturnusz | 192.168.10.10/24 | 192.168.10.1 |
| Uránusz | 192.168.20.10/24 | 192.168.20.1 |
| Jupiter | 192.168.1.10/24  2001:db8:1234::2/64 | 192.168.1.1  2001:db8:1234::1/64 |
| Neptunusz | 10.10.10.2/30 | 10.10.10.1/30 |
| Plútó | 10.10.10.130/30 | 10.10.10.129/30 |

**Hálózati eszközök**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eszköz** | **IP-cím és maszk** | **Átjáró** |
| HSRP1 | befelé:  192.168.0.2/24  kifelé:  10.10.17.1/30 |  |
| HSRP2 | befelé:  192.168.0.3/24  kifelé:  10.10.16.1/30 |  |
| statRoute2 | kifelé:  10.10.15.1/30  alinterfész 1:  192.168.10.1/24  alinterfész 2:  192.168.20.1/24 |  |
| statRoute1 | kifelé:  10.10.14.1/30  befelé:  2001:db8:1234::1/64 |  |
| dinNAT | kifelé 1:  10.10.11.1/30  kifelé 2:  10.10.12.1/30  kifelé 3:  10.10.14.2/30  befelé:  10.10.10.1/30 |  |
| statNAT | kifelé 1:  10.10.12.2/30  kifelé 2:  10.10.13.1/30  kifelé 3:  10.10.15.2/30  befelé:  10.10.10.129/30 |  |
| Router0 | HSRP1 felé:  10.10.17.2/30  HSRP2 felé:  10.10.16.2/30  kifelé 1:  10.10.11.2/30  kifelé 2:  10.10.13.2/30 |  |

**AccessPoint2 konfigurálása:**

* Név: Tanulo
* Jelszó: Tanulo12345